Warning detected by hpeesofsim in M1.nmos1_int#3 during circuit set up.
    nsub is ignored because k1 or k2 is given.

CT Sweep1[1] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>   Vd=(-2->2)

SP Sweep1[1].SP1[1/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-2  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[2/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-1.99  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[3/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-1.98  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[4/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-1.97  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[5/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-1.96  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[6/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-1.95  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[7/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-1.94  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[8/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-1.93  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[9/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-1.92  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[10/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-1.91  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[11/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-1.9  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[12/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-1.89  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[13/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-1.88  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[14/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-1.87  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[15/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-1.86  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[16/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-1.85  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[17/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-1.84  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[18/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-1.83  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[19/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-1.82  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[20/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-1.81  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[21/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-1.8  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[22/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-1.79  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[23/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-1.78  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[24/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-1.77  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[25/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-1.76  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[26/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-1.75  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[27/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-1.74  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[28/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-1.73  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[29/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-1.72  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[30/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-1.71  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[31/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-1.7  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[32/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-1.69  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[33/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-1.68  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[34/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-1.67  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[35/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-1.66  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[36/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-1.65  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[37/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-1.64  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[38/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-1.63  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[39/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-1.62  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[40/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-1.61  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[41/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-1.6  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[42/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-1.59  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[43/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-1.58  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[44/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-1.57  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[45/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-1.56  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[46/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-1.55  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[47/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-1.54  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[48/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-1.53  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[49/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-1.52  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[50/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-1.51  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[51/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-1.5  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[52/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-1.49  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[53/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-1.48  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[54/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-1.47  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[55/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-1.46  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[56/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-1.45  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[57/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-1.44  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[58/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-1.43  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[59/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-1.42  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[60/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-1.41  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[61/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-1.4  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[62/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-1.39  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[63/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-1.38  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[64/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-1.37  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[65/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-1.36  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[66/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-1.35  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[67/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-1.34  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[68/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-1.33  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[69/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-1.32  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[70/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-1.31  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[71/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-1.3  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[72/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-1.29  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[73/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-1.28  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[74/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-1.27  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[75/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-1.26  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[76/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-1.25  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[77/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-1.24  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[78/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-1.23  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[79/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-1.22  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[80/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-1.21  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[81/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-1.2  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[82/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-1.19  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[83/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-1.18  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[84/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-1.17  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[85/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-1.16  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[86/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-1.15  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[87/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-1.14  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[88/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-1.13  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[89/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-1.12  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[90/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-1.11  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[91/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-1.1  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[92/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-1.09  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[93/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-1.08  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[94/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-1.07  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[95/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-1.06  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[96/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-1.05  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[97/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-1.04  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[98/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-1.03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[99/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-1.02  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[100/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-1.01  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[101/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-1  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[102/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-990e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[103/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-980e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[104/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-970e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[105/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-960e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[106/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-950e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[107/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-940e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[108/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-930e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[109/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-920e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[110/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-910e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[111/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-900e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[112/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-890e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[113/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-880e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[114/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-870e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[115/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-860e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[116/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-850e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[117/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-840e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[118/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-830e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[119/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-820e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[120/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-810e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[121/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-800e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[122/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-790e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[123/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-780e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[124/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-770e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[125/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-760e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[126/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-750e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[127/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-740e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[128/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-730e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[129/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-720e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[130/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-710e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[131/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-700e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[132/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-690e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[133/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-680e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[134/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-670e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[135/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-660e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[136/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-650e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[137/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-640e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[138/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-630e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[139/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-620e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[140/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-610e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[141/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-600e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[142/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-590e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[143/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-580e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[144/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-570e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[145/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-560e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[146/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-550e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[147/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-540e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[148/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-530e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[149/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-520e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[150/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-510e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[151/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-500e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[152/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-490e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[153/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-480e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[154/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-470e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[155/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-460e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[156/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-450e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[157/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-440e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[158/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-430e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[159/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-420e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[160/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-410e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[161/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-400e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[162/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-390e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[163/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-380e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[164/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-370e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[165/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-360e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[166/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-350e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[167/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-340e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[168/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-330e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[169/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-320e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[170/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-310e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[171/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-300e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[172/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-290e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[173/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-280e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[174/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-270e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[175/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-260e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[176/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-250e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[177/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-240e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[178/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-230e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[179/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-220e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[180/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-210e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[181/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-200e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[182/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-190e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[183/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-180e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[184/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-170e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[185/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-160e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[186/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-150e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[187/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-140e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[188/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-130e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[189/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-120e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[190/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-110e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[191/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-100e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[192/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-90e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[193/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-80e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[194/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-70e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[195/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-60e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[196/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-50e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[197/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-40e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[198/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-30e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[199/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-20e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[200/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=-10e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[201/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=1.64105e-15  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[202/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=10e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[203/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=20e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[204/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=30e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[205/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=40e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[206/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=50e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[207/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=60e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[208/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=70e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[209/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=80e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[210/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=90e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[211/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=100e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[212/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=110e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[213/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=120e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[214/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=130e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[215/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=140e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[216/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=150e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[217/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=160e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[218/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=170e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[219/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=180e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[220/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=190e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[221/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=200e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[222/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=210e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[223/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=220e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[224/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=230e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[225/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=240e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[226/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=250e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[227/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=260e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[228/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=270e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[229/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=280e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[230/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=290e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[231/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=300e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[232/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=310e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[233/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=320e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[234/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=330e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[235/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=340e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[236/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=350e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[237/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=360e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[238/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=370e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[239/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=380e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[240/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=390e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[241/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=400e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[242/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=410e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[243/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=420e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[244/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=430e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[245/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=440e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[246/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=450e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[247/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=460e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[248/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=470e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[249/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=480e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[250/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=490e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[251/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=500e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[252/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=510e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[253/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=520e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[254/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=530e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[255/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=540e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[256/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=550e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[257/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=560e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[258/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=570e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[259/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=580e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[260/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=590e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[261/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=600e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[262/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=610e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[263/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=620e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[264/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=630e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[265/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=640e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[266/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=650e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[267/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=660e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[268/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=670e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[269/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=680e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[270/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=690e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[271/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=700e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[272/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=710e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[273/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=720e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[274/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=730e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[275/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=740e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[276/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=750e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[277/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=760e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[278/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=770e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[279/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=780e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[280/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=790e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[281/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=800e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[282/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=810e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[283/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=820e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[284/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=830e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[285/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=840e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[286/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=850e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[287/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=860e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[288/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=870e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[289/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=880e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[290/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=890e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[291/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=900e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[292/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=910e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[293/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=920e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[294/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=930e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[295/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=940e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[296/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=950e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[297/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=960e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[298/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=970e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[299/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=980e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[300/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=990e-03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[301/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=1  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[302/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=1.01  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[303/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=1.02  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[304/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=1.03  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[305/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=1.04  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[306/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=1.05  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[307/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=1.06  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[308/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=1.07  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[309/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=1.08  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[310/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=1.09  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[311/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=1.1  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[312/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=1.11  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[313/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=1.12  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[314/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=1.13  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[315/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=1.14  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[316/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=1.15  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[317/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=1.16  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[318/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=1.17  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[319/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=1.18  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[320/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=1.19  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[321/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=1.2  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[322/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=1.21  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[323/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=1.22  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[324/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=1.23  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[325/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=1.24  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[326/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=1.25  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[327/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=1.26  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[328/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=1.27  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[329/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=1.28  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[330/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=1.29  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[331/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=1.3  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[332/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=1.31  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[333/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=1.32  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[334/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=1.33  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[335/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=1.34  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[336/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=1.35  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[337/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=1.36  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[338/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=1.37  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[339/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=1.38  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[340/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=1.39  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[341/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=1.4  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[342/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=1.41  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[343/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=1.42  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[344/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=1.43  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[345/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=1.44  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[346/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=1.45  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[347/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=1.46  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[348/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=1.47  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[349/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=1.48  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[350/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=1.49  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[351/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=1.5  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[352/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=1.51  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[353/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=1.52  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[354/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=1.53  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[355/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=1.54  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[356/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=1.55  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[357/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=1.56  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[358/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=1.57  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[359/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=1.58  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[360/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=1.59  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[361/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=1.6  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[362/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=1.61  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[363/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=1.62  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[364/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=1.63  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[365/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=1.64  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[366/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=1.65  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[367/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=1.66  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[368/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=1.67  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[369/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=1.68  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[370/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=1.69  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[371/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=1.7  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[372/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=1.71  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[373/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=1.72  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[374/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=1.73  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[375/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=1.74  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[376/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=1.75  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[377/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=1.76  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[378/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=1.77  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[379/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=1.78  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[380/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=1.79  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[381/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=1.8  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[382/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=1.81  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[383/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=1.82  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[384/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=1.83  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[385/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=1.84  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[386/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=1.85  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[387/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=1.86  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[388/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=1.87  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[389/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=1.88  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[390/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=1.89  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[391/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=1.9  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[392/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=1.91  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[393/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=1.92  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[394/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=1.93  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[395/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=1.94  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[396/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=1.95  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[397/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=1.96  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[398/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=1.97  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[399/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=1.98  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[400/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=1.99  freq=1 GHz
.

SP Sweep1[1].SP1[401/401] <PowerAmplifier_lib:NMOS_Cap:schematic>  Vd=2  freq=1 GHz
.

Resource usage:
  Total stopwatch time     =     6.07 seconds.

