Warning detected by hpeesofsim in nmos25 during circuit set up.
    nsub is ignored because k1 or k2 is given.
Warning detected by hpeesofsim in nmos25 during circuit set up.
    xt is ignored because k1 or k2 is given.

SP SP1[1] <PowerAmplifier_lib:TestDevicesSPara:schematic>   freq=(1 GHz->10 GHz)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Resource usage:
  Total stopwatch time     =     0.50 seconds.

