Warning detected by hpeesofsim in NM1.nmos1_int#4 during circuit set up.
    nsub is ignored because k1 or k2 is given.

SP SP1[1] <PowerAmplifier_lib:TestPwrSSMatchSPole:schematic>   freq=(1 GHz->20 GHz)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Resource usage:
  Total stopwatch time     =     1.44 seconds.

